
[--]
[->BHRes CLIMAVER]
  [Projektowanie po linii]^C^C_bscz
  [Kanał]^C^C_bh_pr#w
  [Kanał obcięty]^C^C_bh_prc#w
  [Pion]^C^C_bh_prp#w
  [Pion obcięty]^C^C_bh_prpc#w
  [Kolano 90]^C^C_bh_k90#w
  [Kolano]^C^C_bh_ka#w
  [Redukcja]^C^C_bh_re#w
  [Odsadzka]^C^C_bh_od#w
  [Trójnik R]^C^C_bh_tr#w
  [Trójnik T]^C^C_bh_tt#w
  [Odejście]^C^C_bh_bok#w
  [Odejście BUT]^C^C_bh_but#w
  [Zaślepka]^C^C_bh_z#w
  [<-Zaślepka z króćcem]^C^C_bh_zkr#w
[->BHRes Akcesoria]
  [->Kratki Naw.Ścienne-Sufitowe]
       [160 Nawiewna Dwukierunkowa]^C^C_bh_160#w
       [140 Nawiewna Trójkierunkowa]^C^C_bh_140#w
       [<-190 Nawiewna Czterokierunkowa]^C^C_bh_190#w
  [170 Wywiewna Ścienna-Sufitowa]^C^C_bh_170#w
  [->Kratki Naw.Podłogowe]
       [300 Nawiewna Podłogowa]^C^C_bh_300#w
       [<-302 Nawiewna Podłogowa]^C^C_bh_302#w
  [800 Anemostat]^C^C_bh_800#w
  [010 Puszka rozp.izolowana]^C^C_bh_010#w
  [020 Sztuc]^C^C_bh_020#w
  [800-S Prostka]^C^C_bh_800-S#w
  [->Wcięcia]
	[H odejście]^C^C_bh_h#w
	[H rewizja]^C^C_bh_hrew#w
	[<-U odejście]^C^C_bh_u#w
  [ProfilH zakończenie]^C^C_bh_h1#w
  [->Kanały elastyczne]
     [ISO-POLY]^C^C_bh_ISO-POLY#w
     [<-POLY]^C^C_bh_POLY#w
  [--]
  [Tłumienie]^C^C_bh_t#w
  [<-BH-Res Informacja]^C^C_bh_info#w
